26.10.2023г.

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Автогидроподъемник ПСС-131.18Э, на шасси ГАЗ NEXT C41R13.**



**Цена за единицу в т.ч. НДС 20%: 9 650 000 руб.**

**ОПЛАТА**: 100%, в течении 7 рабочих дней после поставки

**ДОСТАВКА**: до склада заказчика г. Благовещенск, Амурской обл.

**ГАРАНТИЯ**: 12 месяцев на оборудование. На базовое шасси 36 месяцев или 150 000 км (согласно условиям завода-изготовителя)

**СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ**: 60 рабочих дней (с возможностью досрочной поставки)

Дополнительные опции, не входящие в базовую комплектацию:

* Алюминиевый борт – 40 000 руб.
* Ящик инструментальный – 20 000 руб.
* Розетка в люльке для передачи 220В – 35 000 руб.
* Маяк на стрелу – 15 000 руб.
* Прожектор на стрелу – 15 000 руб.
* Подогрев гидравлического бака – 35 000 руб.

Компания «Мега Драйв» является одним из крупнейших Российских производителей специальной и коммунальной автотехники. Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.




Современный телескопический подъемник ПСС-131.18Э на базе ГАЗон NEXT C41R13 (4х2) используется для разнообразных высотных работ, начиная от монтажа, работ с высоковольтными сетями, заканчивая спасательными операциями. Данный АГП оснащен 18-ти метровой трехсекционной стрелой решетчатого типа с углом полного разворота в 360 градусов. Автовышка оборудована специальной электроизолированной кабиной повышенной грузоподъемности.

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое шасси | ГАЗ C41R13 |
| Экологический класс | Евро-3 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
| Тип стрелы | Телескопическая, решетчатого типа |
| Система укладки РВД | в перекатном устройстве |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Система управления подъемником | Гидравлическая пропорциональная |
| Расположение люльки | над кабиной |
| Высота подъема, м | 18 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 250 |
| Электроизоляция люльки, В | 10 000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Полная масса, кг | 8700 |
| Длина, мм | 7000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3370 |

**Зона обслуживания**

****

Специалист отдела продаж

Хруслов Александр

Тел./факс: +7 (495) 215-10-10 доб. 1138

Моб: +7 (925) 786-27-10

E-mail: [HruslovAV@megadrive.ru](mailto:HruslovAV@megadrive.ru)